國立臺北教育大學102年度總務處諮詢委員會會議記錄

時間：102年6月27日（星期四）下午2時整

地點：本校圖書館4樓研討室

主席：蔡總務長葉榮

出席人員：（如簽到表）

記    錄：紀博倫

一、主席引言：本次會議特別感謝校內外各領域專家學者蒞校，對本
校總務處業務提供卓見與建言，可作為日後總務行政內容改進的重要
方向與目標。首先本校的節能問題，在於新增加3棟館舍，用水用電

大幅成長，參考EUI值，勉強列為標準邊緣，標竿學習參訪許多大專

校院均逐年編列預算建置全校統一電力監控系統與控制室，是為有效

達到節能的措施。另外，校園綠美化與永續校園問題，更是未來學校
所不可避免面臨的議題，然而近年來校園美化維護人力不足，參考北
科大植栽灑水系統建置與機車停車場綠美化部分，是值得借鏡，然而
後續維護與清潔問題也需整體考量。
二、討論議題：
1.校園綠美化與節能事宜。
2.校園環保問題，實驗室安全面臨問題與改善方向。
3.視聽設備的建置、維護與規劃。
三、彙整委員意見（依發言順序）
◎李委員信鐘

1.號召來校園運動的社區鄰居，組織成為校園志工，投入圖書館、校園植栽美化等，可減輕校方維護人力不足與負擔問題，也可促進與周邊居民友善互動關係。
2.節能監控系統之建置是必需要努力的目標，以中央大學為例，營繕組這邊爭取經濟部相關經費補助，另外對於校內各棟建築物及相關系所使用上管控，中央大學是有一套違規罰款的校規依據，作為執行業務的準則，所以學校主管的支持與相關法規制訂是很重要的。

3.對於老舊變壓器應予汰換，因為耗損高，也可逐步汰換老舊冷氣設備，對於新購置冷氣，均有強制溫度開啟設定。

4. 中央大學在節能政策層面，係由主任秘書召集節能小組定期開會討論。

◎鄭委員進順

1.實驗室分電裝置要改善，逃生門千萬不能被雜物堵住。

2.檢視藝設系對於上釉藥、吹製玻璃方式，建議改善，有許多重金屬物質元素，經由高溫吹製吸入時對於上課師生身體健康多少會造成傷害。

3.由於藝設系因為上課內容於操作場所中，所產生的粉塵問題無法避免，建議採買防護具，如口罩。
4.日前台中的中興大學話學實驗室發生爆炸事件，造成該名實驗學生視力嚴重損傷，因此化學要品的放置，相關器皿的處理，都需要特別注意，提醒進行加熱實驗步驟時，師生均要戴上護目鏡。另外吸入性的實驗也請戴上口罩。
5.檢視明德樓地下室一樓實習工作場所抽風排氣時之噪音問題，目前開罰標準上限為逾85分貝，但是系統偵測自80分貝起算，師生操作時可戴耳塞，約可降低10分貝左右或是戴上耳罩，以維護師生健康。

◎洪委員栢煌

1.今天提早到校園看了各館舍，發現本校有近20座電梯設備，由於校園內所有設備都是全校師生共同使用的，建議低樓層不停，或是限於身體不適、搬運重物與特殊需求時才利用，除此之外，師生一律走路，另外如各棟建築物同時有2座電梯設置時，中午時段可停用其中1座電梯1小時，1 年下來學校可節省可觀的電費支出。
2.國北教大有許多特色與優勢的系所，如能結合相關資源，這對校園環境教育的深耕是有很大的幫助。
3.以秀朗國民小學為例，於民國95年起便開始施作電力監控的中央系統建置，節能成效相當好，因此對於學校的長期規劃發展是必要的努力目標，如果經費預算不多的前提下，可以分棟處理；另外對於單棟的公共設施，建議先加裝TIMER計時器對於電力使用加以控制。

4.泳健館電錶宜獨立設置，建議對於台電公司的契約電力容量不要每年增加，因為有淡旺季，可以從其他方向來調整，或是策略性的繳納台電公司款項，來避免增加契約電力容量額度。
5.每年2次進行全校總停電大保養，逐棟來處理，電力容積量要去檢測，電流使用功率保持9成以上。
6.汰換T5燈具時，原有線徑、變壓器安培數也宜更改，每月都要保養維護。插座、開闢要檢查110、220不同，電流分流標示，接地設施是否完善。
◎沈委員立

1.校園綠美化議題是近年來政府施政重要內容之一，依目前校內環境來看，耐旱耐陰性的植栽是較合適的，如果常開花的植物就會耗能。至於校內有幾處淹水宜改善，例如篤行樓近北師美術館轉角部分地面。
2.行政大樓中庭花卉宜派員修剪，該處易滋生蚊蠅，然而花卉植栽後續之維護人力與費用問題，須一併整體考量。

3.有關節能問題，篤行樓教師研究室上方於整棟建築物規劃設計時即有通氣窗的設置，立意雖好但係為開放式的，所以研究室內的噪音與冷氣全都外洩於走廊通道，這樣篤行樓2至8樓的研究室一天下來，造成許多不必要的浪費，建議改為可開關的小窗戶來改善。
4.電梯2樓是不用停的樓層，建議電梯設定卡作調整，鼓勵與宣導低樓層多走路少使用電梯，然身心障礙電梯則排除在外。
◎何委員慧瑩

1.自然系有重金屬監測儀器，可以協助藝設系實習操作場所作檢測。
2.贊成沈委員的意見，例如在至善樓電梯低樓層應不停，鼓勵師生多走路（1座電梯全部樓層都可停，另1座電梯3.4樓以上樓層停）

3.由於T5線材不同會產生耗能，所以要適時檢修更換，宣導教師研究室離開時關閉冷氣。

4.隔熱紙可以尋覓奈米科技材質作為思考，可避免貼窗後光度太暗的透光率問題。
◎鄭委員進順—補充說明

目前校園內同時進行多項工程，檢視打除牆面時應設置隔離措施，拆除下來的廢材鐵條等，包商應設警示線或設三角錐，例如行政大樓地下室一樓尚有學生在施工地點旁進行噴漆活動，除了造成地下室空氣品質不好，也是相當危險的。

◎李委員信鐘—補充說明
中央大學學生宿舍用熱水訂有供應時間，目前鍋爐是下午4時開始燒，供應時間為下午5時至晚上11時，約可使用熱水到晚上12時左右，另外配合季節氣溫轉換，夏季溫度可調低些；至於宿舍寢室公共用大燈於晚上12時後設定自動關閉，如學生有使用燈具需要可開啟自幾書桌前擡燈，避免光源干擾需要休息的其他同學，電腦部分則無管制，這些措施均可達省水省電目的，提供貴校參考。
四、臨時動議：無
五、散會
